**МESA ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР**

 **(6 человек):**



**1. Ударные**
- Барабанная установка стандартного размера в составе:
- стойка под малый барабан – 1;
- стойка под hi-hat – 1;
- стойки под тарелки – 5;
- Комплект железа
- бочка 20-22”;
- альт 13"-14" ;

**-**Floor Tom- винтовой стул – 1;
- педаль – 1;
- малый барабан – 1;
- Коврик под барабанную установку.
**- Экран для установки (уточнять при звонке, в зависимости от площадки)**

- Монитор (М5)

 **2. Гитара**

- Гитарная стойка;
- Кабеля джек-джек 6-10 метров в зависимости от сцены;
- Гитарный кабинет или комбик
- Сеть 220 В (3 точки) ;
- Микрофонная стойка журавль

- Микрофон для вокала

- Монитор (М2)

 **3. Бас-гитара**
- Басовый комбо/стэк от 120 Вт

- Стойка под гитару;

- Монитор (М3)

  **4. Клавишные.**
- Наличие двух моно DI-Box, либо одного стерео DI-Box;
- [**Стойка**](http://www.compmusic.ru/product_info.php/info/p14897_Ultimate_AX-48S_Keyboard_Stand.html) **для клавиш**
- Сеть 220 В (2 точки)

- Монитор (М4)

  **5. Playback (Уточнять при звонке)**
- Наличие двух моно DI-Box, либо одного стерео DI-Box;
- Сеть 220 В (2 точки).

 **6. Вокал**

- In Ear (1 шт.)

- Радио-микрофон (обязательно радио, не проводной!)

- Прямая микрофонная стойка.

- Мониторы 2 шт. (М1)

 7. Бэк Вокал

-Микрофон

-Микрофонная стойка

-Монитор (М6)

- НИЗКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (обязательно!) (3 шт.)

P.S. Группе требуется от 1 до 2-х часов полного времени на «саундчек», а также наличие во время отстройки на площадке **квалифицированного звукооператора и технического персонала.**

Все изменения в райдере, а также Ваши дополнительные пожелания Вы можете обсудить с нами, позвонив по телефону:

**+7 (905) 771-40-06 (Андрей)**